12-22

今日总结：

1. 采用xd = wden(singlePixelSignal,'minimaxi','s','mln',5,'sym5');进行去噪，信号无优化，反而高频处边模糊

明日实验：

1、换一种小波去噪，看结果是否相同